Eigene Aufnahmen in den Fritzbox- Anrufbeantworter

speex-1.2beta3-fritzboxtam-beta1-src.tar.zip downloaden, auspacken, configure & make

Ansage als .wav-Datei erstellen (PCM 16 bit mono 8000 Hz)

speexenc-fb ansage.wav ansage.fb aufrufen

ansage.fb als uvp.0.000 per FTP in das Verzeichnis /ADTEC-Partition-0-1/avm_tam/ der Fritzbox übertragen

Fertig