Rechner restaurieren mit PartImage

Auf dem Server2:

Hardware wieder instandsetzen

Knoppix starten

Shell öffnen und mit sudo su zum Supervisor werden

Platte hda mit cfdisk partitionieren:

server2:/home/nis/steffen # /sbin/fdisk -l /dev/hda

Platte /dev/hda: 30.6 GByte, 30614814720 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 3722 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 * 512 = 8225280 Bytes
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id Dateisystemtyp
/dev/hda1 1 653 5245191 83 Linux
/dev/hda2 654 686 265072+ 82 Linux Swap
/dev/hda3 687 3722 24386670 83 Linux

partimage starten

Auf dem Rechner im Arbeitszimmer:

Knoppix starten

Shell öffnen und mit sudo su zum Supervisor werden

die /dev/hda3 Platte mounten

dort ins Verzeichnis /tmp/server_backup wechseln

und jetzt muß man tricksen, weil partimaged nicht gaaanz richtig konfiguriert ist:

passwd partimag
mit dem Passwort partimag (denn nur so kann man sich dann am partimaged anmelden - kleine Macke von Knoppix...)
* partimgaged starten mit
partimaged /tmp/server_backup

und wieder zurück zum server2:

dort dann in partimage als Server den Arbeitsplatzrechner anwählen (Ip- Nummern gibts mit ipconfig), sich als partimag mit dem password partimag anmelden

erst mal die hda1- partition restaurieren

und dann den MBR wieder aufspielen.

dann beendet man partimage

erzeugt mit mkswap /dev/hda2 die Swap- Partition

und mit mkfs.reiserfs /dev/hda3 formatiert man die Daten- Partition

und mounted diese

mkdir /mnt/home
mount /dev/hda3 /mnt/home
* und ermittelt mit ifconfig auch die IP- Nummer der wiederherzustellenden Rechners (jetzt mal restore_ip genannt, brauchen wir gleich noch..)

* dann startet man

cd /mnt
netcat -l -p 8765 | tar xvSpf -

* dann startet man auf dem Arbeitsrechner

cat server_backup...dingsda.. | netcat -w 40 restore_ip 8765 -

und schon wird das ganze Datenverzeichnis (hoffentlich..) wieder hergestellt (bei ca. 18Gbyte dauert das ein paar Stunden…)

Danach kann man Knoppix beenden. Wenn man den Rechner jetzt neu bootet, sollte er wieder funktionieren.