######### Software update über Web Interface ################


Web Interface des Digibit R 1 öffnen
"System" anwählen
Im "Bereich Lokales Firmware Update" auf "Suchen" klicken
Die Datei idl4K.bin auswählen udn auf aktualisieren klicken.






########## Software update über USB Buchse direkt am Gerät ################

Diese Anleitung ist nur für ein Update des Digibits R1 per USB Stick direkt am Gerät an der oberen USB Buchse!


Die beiden 
1 bin Datei 

1 Scr Datei

auf einen formatierten USB Stick kopieren.


Den USB Stick in den oberen USB Port des Digibit R1 stecken.
Den Digibit am Netzschalter ausschalten und anschließend wieder einschalten.
Das Update startet. Die 4 LEDs für die Client Geräte blinken im Wechsel. 


So lange warten bis das Blinken der 4 LEDs endet.
Nach kurzer Zeit leuchtet die Netzwerk LED. 
Danach ist das Update auf dem Digibit R 1 abgeschlossen.
Der USB Stick kann entfernt werden.


