Linuxrechner kopieren

Vorbereitungen

Alte Festplatte ausbauen und mittels USB-Interface an den neuen Rechner anschliessen

Rechner mit Live-CD booten

Struktur und Partition-IDs der alten Platte überprüfen

fdisk -l /dev/sdb

und neue Platte mittels fdisk entsprechend partitionieren, dabei die gleichen Partition-IDs wie die der alten Platte verwenden (also z.B. Linux(83) und swap(82))

Filesysteme einrichten

mkfs.ext4 /dev/sda1
mkswap /dev/sda2

alte Festplatte mounten

mkdir /media/alt
mount /dev/sdb1 /media/alt

neue Festplatte mounten

mkdir /media/neu
mount /dev/sda1 /media/neu

Daten kopieren mit tar

( cd /media/alt; tar --one-file-system -cpf - . ) | ( cd /media/neu; tar xf - )

Natürlich kann dies auch mit „cp -a –preserve=all“ erfolgen (-a = -dpR = –no-dereference –preserve=link,mode,ownership,timestamps –recursive). (nur wie wäre der genaue Aufruf??)

So, geschafft, die Daten wären drüben

Jetzt kommt das Aufräumen

Zuerst einmal in der frisch kopierten fstab die Disk-UUID durch die absoluten Gerätenamen ersetzen, also z.B.

/dev/sda1 / ext4 usw.

Löschen der Udev- Regeln der alten Netzwerkkarte und des optischen Laufwerks sowie die alte xorg- config

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules rm /etc/X11/xorg.conf

Diese werden beim nächsten Systemstart wieder automatisch neu erzeugt.

In den beiden Grub- Dateien

/mnt/boot/grub/menu.lst (bei Grub 1)
/mnt/boot/grub/grub.cfg

die Disk-UUID durch den Gerätenamen ersetzen und den Partitionseintrag bei root= anpassen

Now, here's an example of a typical GRUB entry: (hd0,1)

The brackets are a must; all devices listed in GRUB menu must be enclosed in brackets.

hd stands for hard disk; alternatively, fd stands for floppy disk, cd stands for CD-ROM etc.

The first number (integer for geeks) refers to the physical hard drive number; in this case, the first drive, as they are counted from zero up. For example, hd2 refers to the third physical hard drive.

The second number refers to the partition number of the selected hard drive; again, partitions are counted from zero up. In this case, 1 stands for the second partition.

From here, it is evident that GRUB (menu) does not discriminate between IDE or SCSI drives or primary or logical partitions. The task of deciding which hard drive or partition may boot is left to BIOS and Stage 1.

As you see, the notation is very simple.

Primary partitions are marked from 0 to 3 (hd?,0), (hd?,1), (hd?,2), (hd?,3). Logical partitions in the extended partition are counted from 4 up, regardless of the actual number of primary partitions on the hard disk, e.g. (hd1,7).

Dann proc und dev nach mnt re- mounten

mount -t proc none /mnt/proc
mount -o bind /dev /mnt/dev
chroot /mnt
grub install /dev/sda
mit Strg+D ''chroot'' wieder verlassen und den Rechner neu starten

Falls das in die Hose geht, am Grub- Prompt mit

root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-30-generic root=/dev/sda1 mem=256M init S

in den Recovery-Mode von Ubuntu gehen und dort über das dortige Menu Grub noch mal installieren

Im Betrieb dann wieder die absoluten Gerätenamen in der fstab durch die Disk-UUIDs ersetzen, die man durch

ls -l /dev/disk/by-uuid

angezeigt bekommt.

per

uname -r

noch mal checken, welche Kernel- Version man hat und

Für das Asus P7P55D das Packet linux-backports-modules-alsa-lucid-generic-pae (halt passend zum Kernel) installieren,

Nvidia- Grafikkarte

1) Download Newest Nvidia drivers from here

2) Open module blacklist as admin

gksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Add these lines and save:

blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv

3) Uninstall any previously installed Nvidia drivers:

sudo apt-get --purge remove nvidia-*

4) Reboot your computer

5) When an error message pops up saying that Ubuntu cannot load Nvidia drivers, choose Exit to terminal (Exit to console)

6) Login and cd to the directory where you saved your file

7)Install drivers

sudo sh NVIDIA-Linux-x86_64-195.36.24-pkg2.run

8)Start GDM

sudo service gdm start

Update des Nvidia- Treibers nach einem Kernel- Update

siehe http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=835573